1호선 제39편성 출입문 닫힘 불량 동향보고

【2024.1.8.(월), 보고자 신평차량사업소 검사2팀장 최인식(200-5104)】

□ 개    황

ㅇ ‘24.01.07(일) 17:15분경 제2222열차 제39편성(노포방면) 중앙역에서 7호차 1위 출입문이 늦게 닫힘 확인 후 신평 비정기 입고(19:54분)

❖ 차량상태

노포역                           ⇦                  다대포해수욕장역

			◆ ◆				◆ ◆				◆ ◆
	1호차 (TC1)		2호차 (M1)		3호차 (M2)		4호차 (M1)		5호차 (M2)		6호차 (M1)		7호차 (M2)		8호차 (TC2)
○	○ ○ ○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○ ○ ○	○

□ 시간대별 조치사항

ㅇ 17:15분경 중앙역에서 7호차 출입문 늦게 닫힘 확인(기관사)

ㅇ 17:49분경 노포검수직원 구서역 마중 동승 후 7호차 1위 출입문 늦게 닫힘 확인

ㅇ 17:58분경 노포회차선에서 검수직원 7호차 1위 출입문 쿠션 조정

ㅇ 19:54분경 제1249열차 신평 비정기입고, 제2274열차 36편성 출고

□ 원인조사 및 조치결과

ㅇ 원인 및 조치결과

-  7호차 1위 도어엔진 및 전자변 불량 ⇨ 도어엔진 및 전자변 교환

-  출입문 인터록 및 동작시험 양호

□ 기타사항

ㅇ 열차지연 및 민원 : 없음          ㅇ 일상검수 : ‘24. 01. 06.

ㅇ 월상검수 : ‘24. 01. 02 ~ 01. 05.   ㅇ 중간검수 : ‘22. 08. 10.  ~  08. 30.

.

□ 검사 2팀 작업 내용

공압시험기로 시험시 출입문 동작 이상없음
도아엔진 분해	전자변 분해

ㅇ 원인 : 공압시험기로 시험시 출입문 정상 동작됨

(출입문 닫힘시 일체형 전자변내 급기변 및 배기변 순간

고착으로 인한 공기흐름 장애로 추정됨 )

ㅇ 조치결과 : 도어엔진 및 전자변 분해점검시 특이사항 없음

관련부품 교환 및 재조립 후 시험양호