1호선 제29편성 출입문 닫힘 불량 동향보고

【2024.1.8.(월), 보고자 신평차량사업소 검사2팀장 최인식(200-5104)】

□ 개    황

ㅇ ‘24.01.08(월) 06:34경 제1017열차 제29편성(다대방면) 범어사역에서 DILP 늦게 점등, 연산역에서 5호차 2위 출입문이 닫힘 불량 확인 및 기관사 쇄정조치 후 신평 비정기 입고(08:15분)

❖ 차량상태

노포역                           ⇨                  다대포해수욕장역

			◆ ◆				◆ ◆				◆ ◆
	1호차 (TC1)		2호차 (M1)		3호차 (M2)		4호차 (M1)		5호차 (M2)		6호차 (M1)		7호차 (M2)		8호차 (TC2)
○	○ ○ ○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○ ○ ○	○

□ 시간대별 조치사항

ㅇ 06:34경 범어사역에서 출입문 늦게 닫힘 확인(기관사)

ㅇ 06:54경 연산역에서 5호차 출입문 닫힘 불량 확인, 쇄정조치(기관사)

ㅇ 07:11경 좌천검수직원 좌천역 ~ 하단역 동승

ㅇ 07:38경 다대검수직원 하단역 ~ 다대포해수욕장역 동승

ㅇ 07:59경 제1017열차 29편성 신평 비정기입고, 제2274열차 32편성 출고

□ 원인조사 및 조치결과

ㅇ 원인 및 조치결과

- 5호차 2위 도어엔진, 전자변 불량 ⇨ 도어엔진, 전자변 교환 (제작사 : 대흥)

- 출입문 인터록 및 동작시험 양호

□ 기타사항

ㅇ 열차지연 및 민원 : 5분, 10건     ㅇ 일상검수 : ‘24. 01. 05.

ㅇ 월상검수 : ‘23. 10. 25 ~ 10. 27.   ㅇ 전반검수 : ‘22. 10. 05.  ~  10. 31.

운행기록 분석

운행기록

❍ 06:32:40  노포역 출발

❍ 06:34:35  범어사역 도착

※ 출입문 닫힘 시 5호차 출입문 닫힘 지연(약 4초)

❍ 06:35:52  출입문 개폐 3회 취급 → 모든 출입문 닫힘 →범어사역 출발

※ 남산~교대역 간 운행 시 5호차 출입문 닫힘 지연(약 4초)

❍ 06:53:56  연산역 도착 및 출입문 닫힘 시 5호차 출입문 닫힘 불량

❍ 06:59:15  기관사 출입문 쇄정조치 후 연산역 출발

❍ 07:56:18  다대포해수욕장역 도착

운행기록 상세 분석

작업 사진

도어엔진, 전자변 교환 작업

□ 검사 2팀 작업 내용

공압시험기로 시험시 출입문 동작 이상없음
도아엔진 분해	전자변 분해

ㅇ 원인 : 공압시험기로 도아엔진 및 개,폐 전자변 따로 시험시

정상 동작됨

(닫힘시 폐 및 개전자변 내  밸브변 순간 동작이상으로

인한 공기흐름 장애로 추정됨 )

ㅇ 조치결과 : 도어엔진 및 전자변 분해점검시 특이사항 없음

관련부품 교환 및 재조립 후 시험양호