1호선 제16편성 6호차 출입문 닫힘 불량 동향보고

[2023.11.22.(수), 보고자 신평차량사업소 검수4팀장 김종철(200-5144)]

□ 개    황

ㅇ ‘23. 11. 22.(수) 07:56경 제1051열차 16편성(다대방면) 노포역 출발 시 TIS 화면 상의 6호차 출입문 늦게 닫히고 DILP등 늦게 점등되는 고장 발생,

ㅇ 08:18경 연산역에서 6호차 4위 출입문이 늦게 닫힌다는 민원 제보로 신평차량사업소 비정기 입고 조치.

❖ 차량상태

노포역 ⇨                    (노포역)                 ⇨ 다대포해수욕장역

			◆ ◆								◆ ◆
	1호차 (TC1)		2호차 (M1)		3호차 (M2)		4호차 (T1)		5호차 (T2)		6호차 (M1)		7호차 (M2)		8호차 (TC2)
○	○ ○ ○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○ ○ ○	○

□ 조치내용

ㅇ 08:30경  좌천관리소 직원 마중동승(범일역 ~ 신평역) 및 차량상태 확인

ㅇ 09:02경  신평검수 직원 릴레이 동승(신평역 ~ 다대포해수욕장역)

ㅇ 09:16경  제1051열차 16편성 입고, 제2082열차 38편성 대체 출고

☞ 제4006열차 38편성 신평입고차량 반복사용

ㅇ 09:33경  제4006열차 16편성 신평차량사업소 비정기 입고

□ 원인 및 조치결과

ㅇ 운행기록 자료 분석 : 붙임참고

ㅇ 점검내용

- 6호차 4위 도어엔진 공기 역류로 누기 및 출입문 늦게 닫힘 확인

ㅇ 원인 및 조치결과

-  6호차 4위 도어엔진 불량 ⇨ 도어엔진(전자변 포함) 교환

(※ 도어엔진제작사 및 제작년도 미표기)

- 출입문 인터록 및 동작시험 양호

□ 기타사항

ㅇ 열차지연 : 없음,   민원 : 1건         ㅇ 일상검수 : ‘23.11.21.

ㅇ 월상검수 : ‘23.11.15~11.20.          ㅇ 중간검수 : ‘23.7.14.~8.11.

❏ 관련사진

도어엔진 취거품	도어엔진 취부품
도어엔진 교환 작업

❏ 운행기록자료

운행기록

ㅇ 07:56:06   노포역 도착 및 출입문 열림(DIR 및 DCR2 소자)

ㅇ 07:58:06   출입문 닫힘스위치(DOCS) 취급

ㅇ 07:58:10   6호차 제외한 나머지 차량 출입문 닫힘(DCR2 여자)

ㅇ 07:58:12   6호차 출입문 닫힘(DCR2 여자) 및 DILP등 점등(DIR 여자)

ㅇ 08:00:30 ~ 09:07:51   범어사역 ~ 장림역까지 동일 현상 발생

ㅇ 09:09:24 ~ 09:17:07   신장림역 ~ 다대포해수욕장역까지 고장 복귀

시간대별 상세 분석