1호선 제20편성 출입문 닫힘 불량 동향보고

【2024.4.2.(화), 보고자 신평차량사업소 검수지도팀장 이대석(200-5124)】

□ 개    황

ㅇ ‘24.04.02(화) 08:36경 제1069열차 제20편성(다대방면) 범어사역에서  5호차 6위 출입문 닫힘 불량, 기관사 고장 확인하여 쇄정조치 후 신평 비정기 입고(10:13분)

❖ 차량상태

노포역      ⇨           범어사역        ⇨          다대포해수욕장역

			◆ ◆				◆ ◆				◆ ◆
	1호차 (TC1)		2호차 (M1)		3호차 (M2)		4호차 (M1)		5호차 (M2)		6호차 (M1)		7호차 (M2)		8호차 (TC2)
○	○ ○ ○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○ ○ ○	○

□ 시간대별 조치사항

ㅇ 08:36경 범어사역에서 5호차 6위 출입문 닫힘 불량 확인, 쇄정조치(기관사)

ㅇ 08:56경 좌천검수직원 시청역 ~ 서대신역 동승

ㅇ 09:07경 다대검수직원 서대신역 ~ 다대포해수욕장역 동승

ㅇ 10:13경 제1069열차 20편성 신평 비정기입고, 제2094열차 43편성 출고

□ 원인조사 및 조치결과

ㅇ 원인 및 조치결과

- 5호차 6위 도어엔진 및 “개·폐” 전자변 교환 (제작사 : 대흥)

도어엔진(취거: 52056. 취부: 51414)

- 출입문 인터록 및 동작시험 양호

ㅇ 취거 도어엔진 및 개·폐 전자변 분해점검 붙임참고

□ 기타사항

ㅇ 열차지연 및 민원 : 2분, 없음     ㅇ 일상검수 : ‘24. 03. 31.

ㅇ 월상검수 : ‘24. 02. 08 ~ 02. 15.   ㅇ 전반검수 : ‘23. 05. 03.  ~  05. 23.

운행기록 분석

5호차 출입문 닫힘 不

출입문 쇄정

운행기록

08:36:22 범어사 도착 및 출입문 자동개방

08:36:32 출입문 닫힘 스위치 1차 취급, 5호차 출입문 닫힘 不

08:36:43 출입문 닫힘 스위치 2차 취급, 5호차 출입문 닫힘 不

08:36:54 출입문 닫힘 스위치 3차 취급, 5호차 출입문 닫힘 不

08:39:41 기관사 5호차 6위 출입문 쇄정

08:39:50 범어사역 AUTO 출발

운행기록 상세 분석

작업 사진

도어엔진, 전자변 교체작업

[붙임] 취거 도어엔진 및 전자변 분해점검

□ 검사 2팀 작업 내용

도아엔진 분해	도아엔진 내 피스톤
전자변 분해	도아엔진 동작시험

ㅇ 원   인 : 시험기로 도어엔진 및 개,폐 전자변 따로 시험 시 정상 동작됨

분해 점검 시 도어엔진 소헤드 및 피스톤내 이물질 일부 발견

☞ 이물질로 인한 도어엔진 내 공기흐름 장애로 추정됨

ㅇ 조치결과 : 도어엔진 및 전자변 분해점검 시행

관련부품 교환 및 재조립 후 시험양호