1호선 제34편성 출입문 열림 불량 동향보고

【2024.5.24.(금), 보고자 신평차량사업소 검수1부팀장 이승구(200-5144)】

□ 개    황

ㅇ ‘24.05.24(금) 22:17경 제1327열차 제34편성(다대방면) 신평역에서 DOLP 점등불량 발생 , 기관사 7호차 4위 출입문 열림 불량 확인하여 쇄정조치 후

다대포해수욕장역 까지 운행, 신평 비정기 입고(22:31분)

❖ 차량상태

노포역      ⇨           신평역        ⇨          다대포해수욕장역

			◆ ◆				◆ ◆				◆ ◆
	1호차 (TC1)		2호차 (M1)		3호차 (M2)		4호차 (M1)		5호차 (M2)		6호차 (M1)		7호차 (M2)		8호차 (TC2)
○	○ ○ ○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○ ○ ○	○

□ 시간대별 조치사항

ㅇ 22:17경 신평역에서 7호차 4위 출입문 열림 불량 확인, 쇄정조치(기관사)

ㅇ 22:31경 제1327열차 34편성 신평 비정기입고, 제2334열차 35편성 반복사용

□ 원인조사 및 조치결과

ㅇ 원인 및 조치결과

- 7호차 4위 도어엔진 및 전자변(일체형) 교환

(취거: 652, 취부: 64342  제작사 : 우리전기)

- 출입문 인터록 및 동작시험 양호

□ 기타사항

ㅇ 열차지연 및 민원 : 2분, 없음      ㅇ 일상검수 : 24. 05. 22

ㅇ 월상검수 : 24. 05. 14. ~ 05. 17.     ㅇ 중간검수 : 23. 10. 11.~11.02

운행기록 분석

운행기록

ㅇ 22:17:21  신평역에서 출입문 DOLP 점등 불량 발생

ㅇ 22:17:22~ 기관사 출입문 열림버튼 수회 취급

운행기록 상세 분석

관련 사진

7호차 4위 도어엔진 및 전자변 교환 사진