1호선 제44편성 출입문 열림 불량 조치결과 보고

【2024.6.7.(금), 차량처장 선종민(7320)】

□ 개   황

ㅇ ‘24. 6. 7. (금) 08:32경 1호선 제2052열차 (노포방면) 44편성이 대티역에서 6호차 4위 출입문 열림 불량 발생, 해당출입문 쇄정 및 고장안내문 부착 후 운행, 노포기지 비정기 입고 (지연 2분, 민원 없음)

❖ 차량상태

노포역  ⇦                        대티역

			◆ ◆				◆ ◆				◆ ◆
	1호차 (TC1)		2호차 (M1)		3호차 (M2)		4호차 (M1)		5호차 (M2)		6호차 (M1)		7호차 (M2)		8호차 (TC2)
○	○ ○ ○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○ ○ ○	○

□ 시간대별 조치사항

ㅇ 07:53경 제7925열차 다대포항역에서 출입문 열림표시등 (DOLP) 소등

ㅇ 07:55경 다대포해수욕장역 정상동작 (DOLP) 확인

ㅇ 07:56경 검수직원 다대회차선 동승하여 열차상태 확인

ㅇ 08:32경 대티역에서 6호차 4위 출입문 열림 불량 확인 (CCTV확인 관제)

ㅇ 08:34경 검수직원 해당 출입문 쇄정 및 고장안내문 부착 후 출발

ㅇ 09:27경 고장열차 노포기지 비정기 입고, 12편성 제1089열차 반복 사용

□ 원인 및 조치

ㅇ 원인: 6호차 4위 출입문 전자변(일체형) 코일불량

※ 코일저항: 기준값: 2,200Ω±5%, 측정값: 8㏁

ㅇ 조치: 출입문 전자변(일체형) 교환, 동작시험 양호

전자변 코일불량	전자변 교환

1호선 제44편성 운행기록 자료

운행기록

운행기록 상세 분석