1호선 제13편성 신평역 출입문 미닫힘 동향보고

[2024. 1. 10(수), 보고자 신평차량사업소 검수3팀장 손영회(200-5144)]

□ 개    황

ㅇ ‘24.01.10.(수) 09:14분경 제1057열차 (다대포해수욕장방면) 12편성이 신평역 출발시 상용제동 및 비상제동 불완해 발생 통보.

기관사 KEY OFF-ON 복귀, FMC 운전으로 출발 후 신평 비정기입고 조치(09:56분)

❖ 차량상태

노포역  ⇨                     (신평역)           ⇨ 다대포해수욕장

			◆ ◆								◆ ◆
	1호차 (TC1)		2호차 (M1)		3호차 (M2)		4호차 (T1)		5호차 (T2)		6호차 (M1)		7호차 (M2)		8호차 (TC2)
○	○ ○ ○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○ ○ ○	○

※열차지연 3분 및 민원 3건

□ 시간대별 조치사항

ㅇ 09:14분경 12편성 신평역에서 제동 불완해 무선 청취

ㅇ 09:16분경 기관사 KEY OFF-ON 복귀

ㅇ 09:17분~19분경 신평역~동매역 구간 FMC 운행

ㅇ 09:19분~20분경 동매역~장림역 구간 MCS 운행

ㅇ 09:20분~30분경 장림역~다대포해수욕장역 구간 AUTO 운행

ㅇ 09:28분경 다대관리소 검수직원 다대포항역 마중 동승

ㅇ 09:30경 제1057열차 12편성을 제4008열차 40편성으로 반복 사용

ㅇ 09:56분경 제4008열차 12편성, 신평차량사업소 비정기 입고

□ 원인조사 및 조치결과

ㅇ 고장 및 운행기록 자료

- 09:14:00 신평역 도착, 출입문 자동열림

- 09:15:25 출입문 닫힘 취급 및 PSD닫힘 (※ 일부 출입문 열림 상태)

- 09:15:40 마스콘 EB취급 및 제동·역행 취급

- 09:15:52 출입문 열림 취급

- 09:16:01 출입문 닫힘 취급

- 09:17:00 신평역 발차(FMC)

ㅇ 장애원인 : 출입문이 전부 닫히지 않은 상태에서 기관사 출발 시도

□ 기타사항

ㅇ 열차지연 3분 및 민원사항 3건              ㅇ 일상검수 : ‘24. 01. 09.

운행기록계

출입문 개방상태

일부 출입문 열림 상태

- 09:14:00 신평역 도착, 출입문 자동열림

- 09:15:25 출입문 닫힘 취급 및 PSD닫힘 (※ 일부 출입문 열림 상태)

- 09:15:40 마스콘 EB취급 및 제동·역행 취급

- 09:15:52 출입문 열림 취급

- 09:16:01 출입문 닫힘 취급

- 09:17:00 신평역 발차(FMC)