1호선 제34편성 출입문 열림 불량 동향보고

【2024.1.13.(토), 보고자 신평차량사업소 검수1팀장 김기용(200-5144)】

□ 개    황

ㅇ ‘24.01.13(토) 21:30경 제2294열차 제34편성(노포방면) 노포역에서 DOLP 미점등, 노포 회차선에서 7호차 1위 출입문 열림 불량 확인 및 기관사 쇄정조치 후 신평 비정기 입고(23:30분)

❖ 차량상태

노포역                           ⇦                  다대포해수욕장역

			◆ ◆				◆ ◆				◆ ◆
	1호차 (TC1)		2호차 (M1)		3호차 (M2)		4호차 (M1)		5호차 (M2)		6호차 (M1)		7호차 (M2)		8호차 (TC2)
○	○ ○ ○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○○ ○○		○ ○ ○	○

□ 시간대별 조치사항

ㅇ 21:30경 노포역(하선)에서 DOLP 미점등 확인(기관사)

ㅇ 21:35경 노포회차선에서 7호차 1위 출입문 열림 불량 확인, 쇄정조치(기관사)

ㅇ 21:40경 노포검수직원 노포역 ~ 양정역 동승

ㅇ 22:04경 좌천검수직원 양정역 ~ 서대신역 동승

ㅇ 22:32경 다대검수직원 서대신역 ~ 다대포해수욕장역 동승

ㅇ 23:30경 제1313열차 34편성 신평 비정기입고, 제2330열차 45편성 출고

□ 원인조사 및 조치결과

ㅇ 원인 및 조치결과

- 7호차 1위 도어엔진, 전자변 불량 ⇨ 도어엔진, 전자변 교환 (제작사 : 우리전기)

- 출입문 인터록 및 동작시험 양호

□ 기타사항

ㅇ 열차지연 및 민원 : 없음          ㅇ 일상검수 : ‘24. 01. 11.

ㅇ 월상검수 : ‘23. 08. 25 ~ 08. 30.   ㅇ 중간검수 : ‘23. 10. 11.  ~  11. 02.